灯塔案例｜亿滋国际北京

38个AI用例，把奥利奥饼干工厂跑成了熄灯车间——净收入↑28%、劳动生产率↑53%、温室气体↓24%、食物浪费↓29%。
—— 亿滋国际北京 · 第11批 · 单一灯塔灯塔 · 2023年12月
企业名片
🔖 灯塔编码：15911CN14
企业名称：亿滋国际北京
工厂所在地：中国 · 北京经济技术开发区
所属行业： · 食品零食 · 糖果巧克力制造 (GBT )
灯塔类型：单一灯塔
批次/发布日期：第11批 · 2023年12月
核心产品：奥利奥（Oreo）、闲趣（TUC）、乐之（Ritz）等饼干零食
应用领域：面团生产、饼干烘焙、食品品控、能源管理、精益制造

5大核心案例
① 熄灯自主面团车间 核心用例
业务痛点：⚠️ 痛点：面团生产依赖大量人工，劳动力成本同比上涨6%，批次一致性不足。
解决思路：💡 方案：以AI驱动全自动熄灯车间，用机器视觉与传感器网络实现配料到成型全过程无人化控制。
实施路径：Step 1 — 高精度称量配料：部署高精度称量与自动配料系统，替代人工投料 Step 2 — AI动态调配方：AI根据环境温湿度、原料批次自动调整配方参数 Step 3 — 传感器实时监控：传感器网络实时采集面团状态（含水率、温度、黏度） Step 4 — 边缘计算调参：边缘计算实时分析数据并动态调整设备参数 Step 5 — 自动化联动搬运：与自动化产线联动完成面团转运，实现熄灯运行
技术标签：05.01.01 | 01.01.05 | 03.03.01
AI根据多变量环境数据自主决策配方与工艺参数，替代传统经验式操作。
遍布产线的IoT传感器实时采集面团状态，为AI决策提供数据底座。
全自动化产线配合工业机器人，实现核心环节无人化连续运行。
关键数据：📊 核心成效：覆盖6条核心产线，劳动生产率提升53%，人员需求↓91%。
② ML烘焙烤炉控制 核心用例
业务痛点：⚠️ 痛点：饼干烘焙占生产总能耗60%以上，人工调节无法动态优化燃气供给。
解决思路：💡 方案：以机器学习多变量预测模型，实时推荐最优燃气供给量，实现能源效率最大化。
实施路径：Step 1 — 历史数据采集：采集烘焙环节历史运行数据与燃气消耗记录 Step 2 — 模型训练：训练机器学习回归模型，建立工艺参数与能耗的映射关系 Step 3 — 实时最优推荐：模型实时输出最优燃气供给值 Step 4 — 指令下发执行：经MES下发至燃烧控制器自动执行 Step 5 — 增量学习迭代：持续采集新数据增量更新模型，保持精度
技术标签：05.01.02 | 03.03.04 | 02.03.01
以梯度提升等回归模型拟合工艺参数与燃气消耗的复杂关系。
将AI推荐值闭环回生产执行，实现烘焙工艺的持续优化。
通过制造执行系统把最优参数自动下发至燃烧控制器。
关键数据：📊 核心成效：机器学习优化燃气消耗，贡献温室气体排放↓24%。
③ ML暖通空调优化 核心用例
业务痛点：⚠️ 痛点：暖通空调（HVAC）能耗高，传统固定设定难以适应环境与生产负荷变化。
解决思路：💡 方案：以机器学习根据环境与生产负荷实时优化暖通空调运行参数。
实施路径：Step 1 — 环境负荷感知：部署温湿度、生产负荷等传感器采集数据 Step 2 — 能耗建模：训练ML能耗模型，识别最优运行区间 Step 3 — 动态调节：实时调节温湿度设定与通风量 Step 4 — 峰谷联动：结合电价峰谷动态调整运行策略 Step 5 — 持续优化：闭环反馈持续迭代优化参数
技术标签：05.01.02 | 09.03.01
基于环境与负荷数据训练模型，寻找能耗最低的运行参数组合。
实时监控暖通空调能耗，支撑节能决策与效果验证。
关键数据：📊 核心成效：电耗↓24%，助力工厂绿色低碳运行。
④ AI闭环缺陷消除 核心用例
业务痛点：⚠️ 痛点：人工目检易疲劳漏检，缺陷产品流入市场引发客诉与返工。
解决思路：💡 方案：部署高速AI视觉检测线，对缺陷精细分类统计，闭环反哺工艺改进。
实施路径：Step 1 — 高速视觉采集：部署工业相机高速采集饼干图像 Step 2 — AI缺陷识别：AI模型对缺陷进行分类与定位 Step 3 — 自动剔除：联动气动装置自动剔除缺陷产品 Step 4 — 质量数据统计：按时间段、缺陷类型精细统计分布 Step 5 — 根因反哺：以数据驱动工艺根因分析，加速缺陷消除
技术标签：01.03.02 | 05.01.01
工业相机与AI算法实现饼干缺陷的实时在线检测。
AI模型对缺陷数据进行颗粒度更细的分类，替代人工目检。
关键数据：📊 核心成效：消费者投诉↓52%，品控员工从「手工挑拣」转为「数据分析」。
? 数字精益制造管理 核心用例
业务痛点：⚠️ 痛点：信息来源多样且互不连通，员工把大量时间耗在「统计信息」而非「分析决策」。
解决思路：💡 方案：搭建数字精益生产管理平台，让员工一站式获取产线信息，直接进入分析决策。
实施路径：Step 1 — 多源数据打通：整合产线、质量、能耗等多源数据 Step 2 — 统一管理平台：搭建精益生产运营管理平台 Step 3 — 一站式获取：员工一站式获取产线实时信息 Step 4 — 精益分析：结合精益六西格玛方法开展分析与改进 Step 5 — 持续改善闭环：以数据驱动持续改善，沉淀最佳实践
技术标签：02.03.01 | 05.02.01
打通产线信息系统，实现生产数据的统一采集与透明可视。
用数据分析替代经验判断，支撑员工高效决策与持续改善。
关键数据：📊 核心成效：非计划停机↓49%，员工从繁琐手工统计中解放，专注分析与决策。
绩效改善总览
	指标
	改善
	技术手段

	人员
	↓ 91%
	熄灯车间释放大量人力

	食品浪费
	↓ 72%
	AI品控+精准排产减少损耗

	电耗
	↓ 24%
	ML暖通空调优化节能

	消费者投诉
	↓ 52%
	AI视觉检测替代人工目检

	非计划停机
	↓ 49%
	数字精益+预测性维护




可复制性分析
🏢 企业规模 跨国食品巨头在华工厂 · 占地5.6万㎡ · 6条产线 · 年产12万吨 💰 投入规模 工厂总投资6.4亿元 · 数字化投入亿元级 ⏱️ 实施周期 约3-4年（2021年绿色工厂→2023年灯塔） 🎯 关键技术门槛 AI视觉检测建模 · ML能效优化 · 数据平台整合 👉 适合什么企业参考 食品快消制造企业（烘焙/糖果/零食），可从自动化+能耗模块先行切入
技术全景图
🗺️ 技术全景图 01 智能装备 ✔️ 02 工业软件 ✔️ 03 智能工厂 ✔️ 04 智慧供应链 · 05 智能赋能技术 ✔️ 06 智能制造新模式 · 07 工业网络 · 08 系统安全 · 09 绿色可持续 ✔️ 已覆盖（5/9） 未涉及 WEF重点技术覆盖率：85%
行业对标
🏭 行业对标视角 国标分类路径：制造业(C) → 食品制造业(14) → 糖果巧克力及蜜饯制造(142) → 糖果巧克力制造(1421) 📌 同小类（1421 糖果巧克力制造）共3座灯塔工厂，均为亿滋国际旗下。 亿滋国际斯里城（印度） 第9批 · 端到端 · 2022.10 亿滋国际苏州（中国江苏） 第10批 · 端到端 · 2023.01 亿滋国际北京（中国北京） 第11批 · 单一灯塔 · 2023.12 💡 亿滋「三灯塔」格局：亿滋是全球少数在同一细分赛道坐拥3座灯塔的企业。北京工厂以AI熄灯车间+能效优化见长，与苏州、斯里城的端到端灯塔形成互补，覆盖印度与中国两大市场。
互动
💬 互动 亿滋北京用AI+ML+IoT三件套把饼干工厂跑成了灯塔，你觉得食品行业数字化转型最难突破的环节是什么？ 👇 欢迎在评论区分享你的经验与困惑 📊 灯塔名录 回复【名录】获取完整名单 🔍 灯塔案例 回复【分析+企业名】 🦞 灯塔虾评 回复【自测】评估差距 📋 CMMM 自评 回复【CMMM】国标诊断
📥 下载此案例（多种格式） 🌐 网页 📽️ 幻灯片 📊 PPTX 📄 DOCX 🗂️ JSON 📝 MD 📋 CSV
❤️ 点「在看」，让更多同行看到 数据来源：世界经济论坛全球灯塔网络（WEF）、北京经济技术开发区、亿滋国际官方信息 老陈说灯塔 · 每周一个灯塔工厂深度拆解

数据来源：世界经济论坛（WEF）全球灯塔网络 · 公开报道
老陈说灯塔 · 每周一个灯塔工厂深度拆解
