灯塔案例｜美的洗衣机合肥

一家年产1600万台、11条产线的全品类洗衣机基地，用24个4IR用例把Scope1+2温室气体砍掉36.4%、让31%的能源来自太阳能——这就是安徽首座「可持续灯塔」美的洗衣机合肥工厂交出的绿色答卷。
—— 美的洗衣机合肥 · 第12批 · 可持续灯塔 · 2024年10月
企业名片
🔖 灯塔编码：17212CN02
企业名称：美的洗衣机合肥
工厂所在地：中国 · 中国 · 安徽合肥
所属行业： · 家用电器（家用洗衣设备制造） (GBT )
灯塔类型：可持续
批次/发布日期：第12批 · 2024年10月

3大核心案例
① ① 先进分析智能化能源预测消费动态平衡 核心用例
业务痛点：⚠️ 痛点：11条产线、1600万台年产能是高耗能场景，电、水、蒸汽等多种能源各自为政，用能调度靠经验、缺乏全局视野，导致能源浪费与碳排偏高。
解决思路：💡 方案：制造端部署微电算法，对能源的采集、存储、用能实现多用能场景动态平衡优化与智能调度，叠加AI、大数据与行为感知持续降低能耗。
实施路径：Step 1 — 能源采集：部署传感网络，实时采集电、水、蒸汽等多能源的消耗数据 Step 2 — 数据建模：用微电算法与先进分析对历史用能数据建模，预测各场景能源需求 Step 3 — 动态平衡：在智控中心实现多用能场景的动态平衡与智能调度 Step 4 — 持续优化：AI+大数据+行为感知，实时监测并优化生产过程效率、降低质量浪费
技术标签：05.01.02 | 09.03.01 | 01.01.05
用先进分析与机器学习算法对能源采集、存储、用能进行预测建模，支撑多用能场景的动态平衡优化。
在智控中心大屏实时显示发电量、绿电占比、用水量、碳排放等数据，实现能源消耗的全景可视与智能调度。
对生产设备与能源设施部署IoT传感，形成能源数据的实时采集底座，替代人工周/月统计。
关键数据：📊 核心成效：每周期电力 ↓24.3%，绿色能源利用率 ↑19%
② ② AI碳生命周期足迹分析和数字仿真绿色设计 核心用例
业务痛点：⚠️ 痛点：碳排放「看不见、摸不着」，环节多、核算周期长、标准众多，缺乏数字化手段，碳数据采集、核算与分析费时费力，绿色设计缺乏依据。
解决思路：💡 方案：产品端首创「可持续发展平台」，运用数字化仿真模型、智能技术、碳足迹大数据实现产品低碳绿色设计，并对全生命周期「碳」进行实时衡量。
实施路径：Step 1 — 平台建设：首创「可持续发展平台」，让产品、制造、运输过程的碳排节降实时可视 Step 2 — 碳足迹建模：围绕物料选型、可循环包装等，用数字仿真模型+碳足迹大数据做低碳设计 Step 3 — 全周期衡量：对产品全生命周期「碳」进行衡量，给工程师低碳设计参考 Step 4 — 持续改善：从范围2拓展到范围1、范围3，日频实时显示，持续改善全周期碳排放
技术标签：09.02.01 | 09.02.02 | 05.04.01
构建端到端的碳足迹核算体系，覆盖产品从原料获取到生产、分销运输、使用、废弃全生命周期的碳排放。
将过去人工周/月统计升级为每日统计与实时显示，实现范围1、2、3碳排放的高频精准核算。
以数字化仿真模型对产品低碳设计进行虚拟验证，在研发阶段就量化并优化碳足迹。
关键数据：📊 核心成效：Scope1+2 温室气体 ↓36.4%，Scope3 ↓26%
③ ③ AI物流网络路线优化减少燃料消耗 核心用例
业务痛点：⚠️ 痛点：从工厂制造到成品发货，物流配送里程长、装载率低、路线不合理，燃料消耗高、碳排放高，供应链运配缺乏全局统筹。
解决思路：💡 方案：物流端运用物联网、云计算、区块链、智能算法构建核心全网统配能力，持续优化供应链，节约里程与配送额度、提高装载量，实现全链路新能源升级与绿色低碳配送。
实施路径：Step 1 — 网络统筹：以物联网+云计算构建全网统配能力，打通从工厂到成品的配送链条 Step 2 — 路线寻优：用智能算法优化物流网络路线，节约里程数、改善车辆里程 Step 3 — 装载优化：提高装载量与配送额度，降低空驶与冗余运力 Step 4 — 绿色升级：全链路新能源升级，实现配送路径绿色低碳、减少燃料消耗
技术标签：03.04.03 | 04.01.01 | 01.01.05
以智能算法对物流网络路线做全局寻优，降低里程与燃料消耗，实现绿色低碳配送。
构建核心全网统配能力，从工厂制造到成品发货统筹供应链资源，提升运力效率。
以物联网技术对车辆、货品、路径进行实时感知，为路线优化提供数据底座。
关键数据：📊 核心成效：燃料消耗 ↓29.2%，物流路径优化 29%
绩效改善总览
	指标
	改善
	技术手段

	绿色能源利用率
	↑19%
	31%能源来自太阳能，绿电占比提升

	每周期电力
	↓24.3%
	能源预测与动态平衡降低单耗

	燃料消耗
	↓29.2%
	物流路线优化减少燃料消耗

	Scope1+2 温室气体
	↓36.4%
	直接+间接排放大幅削减

	Scope3 温室气体
	↓26%
	价值链上下游排放同步降低

	水资源循环利用率
	40%
	40%用水实现循环再利用




可复制性分析
🏢 企业规模 2007年投产、11条产线、年产1600万台，国内最大全品类洗衣机基地 💰 投入规模 中等投入，以自研可持续发展平台、AI算法与传感改造为主 ⏱️ 实施周期 2022年端到端灯塔→2024年可持续灯塔，2年多分阶段推进 🎯 关键技术门槛 碳足迹核算体系 + AI小样本算法 + 能源调度机理沉淀 👉 适合什么企业参考 家用电器、电子制造等离散制造，有降碳、能源优化与绿色物流诉求的工厂
技术全景图
🗺️ 技术全景图 01 智能装备 ✔️ 02 工业软件 ✔️ 03 智能工厂 ✔️ 04 智慧供应链 ✔️ 05 智能赋能技术 ✔️ 06 智能制造新模式 · 07 工业网络 · 08 系统安全 · 09 绿色可持续 ✔️ 已覆盖（6/9） 未涉及 WEF重点技术覆盖率：85%
行业对标
🏭 行业对标视角 国标分类路径：制造业 → 电气机械和器材制造业 → 家用电力器具制造 → 家用洗衣设备制造（国标3855） 📌 安徽首座、全球洗衣机行业稀缺「可持续灯塔」，2022年曾获评「端到端灯塔」，此次焦点从「全价值链效率」升级为「绿色可持续」。 美的洗衣机合肥第12批 · 可持续灯塔（本案例） Beko洗碗机安卡拉（土耳其）第12批 · 单一工厂灯塔 海尔胶州空调第12批 · 端到端灯塔 海信日立空调系统青岛第12批 · 单一工厂灯塔 美的集团重庆第10批 · 单一工厂灯塔 💡 绿色即竞争力家电制造属典型离散制造，美的洗衣机合肥证明：把碳排放从「看不见」做到「每日实时可见」，降碳与降本、提效可以同向而行。对同样面临碳核算与能源优化压力的家电、电子企业，这是一条从「端到端」进阶到「可持续」的可复制路径。
互动
💬 互动 你所在的家电/制造工厂，碳数据做到「每日实时可见」了吗？欢迎聊聊你的碳足迹核算与能源优化思路。 👇 欢迎在评论区分享你的经验与困惑 📊 灯塔名录 回复【名录】获取完整名单 🔍 灯塔案例 回复【分析+企业名】 🦞 灯塔虾评 回复【自测】评估差距 📋 CMMM 自评 回复【CMMM】国标诊断
📥 下载此案例（多种格式） 🌐 网页 📽️ 幻灯片 📊 PPTX 📄 DOCX 🗂️ JSON 📝 MD 📋 CSV
❤️ 点「在看」，让更多同行看到 数据来源：WEF全球灯塔网络 · 美的集团官方披露 · 合肥市工业和信息化局 / 中国经济网 / 工人日报等公开报道 老陈说灯塔 · 每周一个灯塔工厂深度拆解

数据来源：世界经济论坛（WEF）全球灯塔网络 · 公开报道
老陈说灯塔 · 每周一个灯塔工厂深度拆解
