灯塔案例｜富士康工业互联网越南北宁

越南首座可持续灯塔工厂：富士康北宁部署 20+ AI 方案，范围三排放下降 22%，范围一与二合计降 34%——电子制造业全价值链减碳的标杆蓝图。
—— 富士康工业互联网越南北宁 · 第15批 · 可持续灯塔 · 2026年01月
企业名片
🔖 灯塔编码：24315VN20
企业名称：富士康工业互联网越南北宁
工厂所在地：越南 · 越南 · 北宁
所属行业： · 先进工业 · 电子设备制造 (GBT )
灯塔类型：可持续
批次/发布日期：第15批 · 2026年01月

3大核心案例
① ① AI驱动的绿色设计 核心用例
业务痛点：电子产品物料清单复杂、供应商众多，传统绿色设计依赖人工经验逐项评估碳足迹，效率低且难以覆盖全BOM层级，Scope 3上游排放占27%。
解决思路：构建 AI 驱动的绿色设计引擎，在 BOM 选型阶段自动评估每项物料的碳足迹，推荐低碳替代方案，将碳减排要求嵌入产品开发流程。
实施路径：1. 建立物料级碳足迹数据库，覆盖全部BOM层级与供应商来源 2. 开发 AI 碳足迹评估模型，实现 BOM 碳排放自动计算 3. 集成到 PLM/PDM 系统，在设计评审节点自动触发碳评估 4. 构建低碳替代方案推荐引擎，辅助工程师做绿色选型决策
技术标签：05.01.01 | 02.01.04 | 09.02.01
利用人工智能在研发设计阶段嵌入碳足迹评估，从物料清单（BOM）源头降低产品全生命周期的碳排放，实现绿色设计的自动化与规模化。
关键数据：AI 绿色设计通过从源头优化 BOM 碳足迹，配合下游减排措施，共同推动范围三排放减少 22%。客户目标：2030 年实现 50% 材料循环利用率与 100% 可再生能源使用。
② ② GenAI碳核算平台（面向中小企业） 核心用例
业务痛点：Scope 3 上游排放 70% 来自 128 家中小企业，但这些供应商普遍缺乏碳管理工具与专业人员，数据采集靠手工填报，质量差、不可追溯，供应链脱碳成为最大瓶颈。
解决思路：开发 GenAI 驱动的碳核算 SaaS 平台并免费向供应商开放，通过标准化数据报告模板和自动化核查引擎降低使用门槛，同时基于供应商画像提供超过 100 种定制化碳减排方案。
实施路径：1. 构建标准化的碳排放数据采集模板与报告框架 2. 训练 GenAI 大模型实现文档自动解析、异常检测与数据校验 3. 搭建供应商碳管理门户，128 家 SME 分批上线 4. 基于供应商画像（行业、规模、能耗结构）生成定制化减排方案 5. 建立实时碳数据看板，实现 Scope 3 全链路可视与追踪
技术标签：05.01.01 | 09.02.02 | 05.02.01 | 04.03.01
基于生成式AI和大数据分析构建碳核算平台，面向 128 家中小供应商免费开放，实现标准化数据报告与自动化核查，将 Scope 3 排放可见度提升至 90%。
关键数据：Scope 3 排放可见度从低基线提升至 90%，覆盖 128 家中小供应商；平台内置 100+ 种定制化碳减排方案，免费向供应商开放使用。
③ ③ Omniverse+AI能效优化 核心用例
业务痛点：电子制造车间设备密集、能耗节点数以千计，传统能源管理仅依赖电表总读数，无法定位到设备/产线级的能耗异常，节能措施缺乏数据支撑。
解决思路：基于 Omniverse 构建工厂级 3D 数字孪生，接入 IoT 传感器数据与生产排程，AI 实时分析能耗热力图并自动推荐优化策略。同时整合 GenAI 智能园区平台，打通生产、运营、能源、碳追踪与 EHS 五大系统。
实施路径：1. 部署 IoT 传感器网络，覆盖关键设备与产线的用电、用气、用水数据采集 2. 在 Omniverse 平台建立工厂 3D 数字孪生模型，映射物理资产 3. 训练 AI 算法进行能耗模式识别、异常检测与峰值预测 4. 构建 GenAI 智能园区平台，整合生产/运营/能源/碳/EHS 系统实现实时洞察 5. 部署自动化优化引擎，将 AI 建议转化为设备级控制指令执行
技术标签：03.01.01 | 05.01.01 | 09.03.01 | 05.04.03
集成 NVIDIA Omniverse 数字孪生平台与 AI 算法，构建工厂级的能效数字孪生体，实时模拟能耗分布、识别异常热点、自动生成优化策略，贯穿生产-运营-能源管理全链条。
关键数据：通过 AI + Omniverse 持续的能效优化，综合 Scope 1 与 Scope 2 排放合计下降 34%，能耗持续降低，园区管理从被动响应转向主动优化。
绩效改善总览
	指标
	改善
	技术手段

	范围三排放
	↓22%
	覆盖上游 128 家 SME 和下游客户，AI 绿色设计 +

	范围一+范围二排放
	↓34%
	Omniverse+AI 能效优化覆盖全厂生产与运营环节

	总体能耗
	持续降低
	数字孪生实时监控 + AI 自动优化，能耗管理从粗放走向精细

	Scope 3 排放可见度
	提升至90%
	GenAI 平台实现标准化数据报告 + 自动化核查

	碳减排方案供给
	100+方案
	基于供应商画像的 AI 精准匹配，免费向供应链开放




可复制性分析
🏢 企业规模 大型电子制造企业（数千人规模） 💰 投入规模 中高投入（20+ 数字化方案，含 Omniverse 与 AI 平台建设） ⏱️ 实施周期 预计 18-24 个月（从 IoT 部署到 AI 优化闭环） 🎯 关键技术门槛 GenAI 大模型微调、Omniverse 数字孪生建模、IoT 数据融合 👉 适合什么企业参考 有供应链上下游减排压力的电子制造企业，尤其是 Scope 3 排放占比高、中小供应商众多的制造商。GenAI 碳核算平台的"免费开放给供应商"模式对任何面临供应链脱碳挑战的行业均有借鉴价值。
技术全景图
🗺️ 技术全景图 01 智能装备 · 02 工业软件 ✔️ 03 智能工厂 ✔️ 04 智慧供应链 ✔️ 05 智能赋能技术 ✔️ 06 智能制造新模式 · 07 工业网络 ✔️ 08 系统安全 · 09 绿色可持续 ✔️ 已覆盖（6/9） 未涉及 WEF重点技术覆盖率：42%
行业对标
🏭 行业对标视角 国标分类路径：制造业(C) → 计算机、通信和其他电子设备制造业(39) → 电子器件制造(396) → 电子设备制造(3962) 📌 第15批中先进工业领域共 11 家工厂，其中 4 家为电子方向（电池、显示面板、电子设备、电气设备），24315VN20 是唯一以"碳管理全价值链"为主线、以"供应商赋能"为杠杆的可持续灯塔案例。 24215CN19 宁德时代宜宾（可持续） 第15批 · 同批同类型 24515CN22 友达光电苏州 第15批 · 电子制造 24615CN23 施耐德电气武汉 第15批 · 电气设备 23215CN09 海辰储能 第15批 · 锂电池制造 💡 降碳从"自己做"到"带供应链一起做"——富士康北宁最值得借鉴的不是具体技术，而是"平台免费开放给 128 家中小供应商"的供应链碳管理范式。当大多数企业还在为自身 Scope 1/2 达标苦恼时，它已把减碳杠杆支点放在了最难啃的 Scope 3 上。
互动
💬 互动 你的企业 Scope 3 排放占比多少？有没有尝试把碳管理工具开放给供应商使用？遇到了哪些阻力？ 👇 欢迎在评论区分享你的经验与困惑 📊 灯塔名录 回复【名录】获取完整名单 🔍 灯塔案例 回复【分析+企业名】 🦞 灯塔虾评 回复【自测】评估差距
📥 下载此案例（多种格式） 🌐 网页 📽️ 幻灯片 📊 PPTX 📄 DOCX 🗂️ JSON 📝 MD 📋 CSV
❤️ 点「在看」，让更多同行看到 数据来源：WEF全球灯塔网络官方资料、富士康科技集团官网新闻稿、V3灯塔主数据库 老陈说灯塔 · 每周一个灯塔工厂深度拆解

数据来源：世界经济论坛（WEF）全球灯塔网络 · 公开报道
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